**Техническая спецификация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование и описание товара | Кол-во |
| 1 | Цифровая Видеокамера Sony FDR-AX100E Видеокамера: Матрица Exmor R™ CMOS с задней подсветкой, тип 1,0 с разрешением 4К. Входы – выходы: выходы HDMI, наушники, питание DC, USB, вход стерео-аудио; формат записи – не менее 1080-50p -- 4K: 25p.  В комплекте должно быть следующее оборудование:  - стандартный оригинальный аккумулятор;  -2 шт. – дополнительные аккумуляторы для указанного камкордера повышенной емкости;  - зарядное устройство для аккумуляторов, предназначенных для этого камкордера, с возможностью использования в качестве сетевого адаптера;  - транспортный кофр, материал снаружи: нейлон марки 1680/840 с технологией TST; материал внутри: нейлон с подкладкой из вспененного полиэстера; наличие ручки для переноски и плечевого ремня обязательно; размер внутреннего отделения – не менее 27 x 23 x 40,5 см; **[Libec Alx Kit Tripod and Fluid Head](https://www.bhphotovideo.com/c/product/1148903-REG/libec_alx_kit_tripod_system.html)** - **профессиональная жидкостная видеосистема**: включает жидкостную видеоголову (чаша 75 мм) и профессиональный видеоштатив с нижней или средней растяжкой. Профессиональная видеоголова крепится на штатив на полусферу 75 мм.  Высокоэффективная регулируемая плавность и настройка контрбаланса. Для видеокамер с нагрузкой не менее 8 кг, высота 168 см, углы наклона +90 грд -80, механизм уравновешивания регулируемый, двухсекционная алюминиевая тренога, шаровая головка 75 мм, растяжка, кофр в комплекте; | **1** |
| 2 | * **Аудиорекордер Zoom H1** количество каналов записи: 2 (стерео), макс. битрейт записи: 24/96, карта памяти micro Secure Digital, воспроизведение MP3-файлов, подключение по USB 2.0, регулировка чувствительности микрофона | **1** |
| 3 | **Карта памяти для камкордера Sandisk Extreme 64 Gb** | **2** |
| 4 | **Накамерная радиомикрофонная система Sony UWP-D11** с широкополосной FM-модуляцией в диапазоне UHF с петличным электретным конденсаторным микрофоном с круговой направленностью. В комплекте: передатчик, дополнительный подключаемый передатчик, приемник, петличный микрофон, ветрозащита для микрофона  **Аккумуляторы** для накамерной радиомикрофонной системы, типа АА (4 шт.), **зарядное устройство** для них | **1** |
| 5 | **Осветительный комплект Yn160:**  - 1 **шт.** – светодиодный светильник мощностью не менее 12 Вт; переменная цветовая температура 3200… 5600К; регулировка яркости 10… 100%; ЖК-дисплей; питание от сетевого адаптера аккумулятора 7.2В типа NP;  - студийный штатив для светильника;  - **2 шт.** – подходящий для питания указанного светильника, аккумулятор 7.2В не менее 6600 мАч;  - **2 шт.** – зарядное устройство для указанных аккумуляторов; | **1** |
| 6 | **подвесной микрофон Audio Technica U853R** | **4** |
| 7 | **микрофонный кабель Canare L-2T2S (100м)** | **1** |
| 8 | **разъемы XLR: Neutrik XX Series Male and Female XLR Connectors Kit** | **2** |
| 9 | **BS 260 9R Beam, Spot, Wash 3 in 1Moving Head** | **1** |